**BAUSTELLENANWEISUNG WEGEN DES CORONAVIRUS**Datum: 31. März 2020 Version: 2.0

Am 27. März 2020 erließ die Regierung neue Maßnahmen für alle Baustellen, die im Protokoll "**Sichere Zusammenarbeit**" zusammengefasst sind. Als Ergebnis wurde die Baustellenanleitung aktualisiert.

Verantwortliche Mitarbeiter „Corona“

Es liegt in der Verantwortung eines jeden, sich an die Baustellenanweisungen zu halten. Um dies zu gewährleisten, weisen wir an allen Arbeitsstätten einen Mitarbeiter als „Verantwortliche/r Corona“ zu. Er/sie ist mit den Regeln zum Schutz gegen Corona vertraut und kommuniziert diese an Einzelpersonen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die für Corona zuständige Person.

Auf dieser Baustelle ist die/der Verantwortliche Corona Person: [Name + Kontaktdaten].

**Vorkehrungen durch den Exporteur**

* Stellen Sie sicher, dass die Ratschläge des RIVM (staatliche Gesundheitsbehörde) und diese Baustellenanweisung vollständig eingehalten werden.
* Wenn der/die Verantwortliche Corona Person den Verdacht hat, dass eine Person gesundheitliche Probleme hat, kann er diese Person nach Hause schicken.
* Stellen Sie sicher, dass Gemeinschaftsgeräte und kollektive Einrichtungen nach dem Gebrauch desinfiziert werden.
* Stellen Sie in den Aufenthaltseinrichtungen der Baustelle sicher, dass:
  + Reinigungskräfte die Einrichtungen öfter reinigen;
  + Personen sich nicht nahe beieinander aufhalten und einen Abstand von mindestens 1,5 zueinander einhalten;
  + In so vielen Schichten wie möglich gearbeitet wird;
  + die Aufenthaltseinrichtungen angemessen warm sind, sodass Böden, Wände, Tische usw. schnell trocknen;
  + die Aufenthaltseinrichtungen über zusätzliche Belüftung verfügen, um für weniger feuchte Luft zu sorgen.
* Achten Sie auf die maximal zulässige Anzahl von Personen in den Aufenthaltseinrichtungen und versuchen Sie, die Nutzung nach Möglichkeit zeitlich zu verteilen, um die Anzahl der Personen weiter zu reduzieren.
* Stellen Sie auf der Baustelle sicher, dass:
  + in kleinen festen Teams und an festen Standorten ~~arbeiten~~ gearbeitet wird;
  + die zentralen Einrichtungen (z.B. Eingang) und die Essbereiche auf der Baustelle häufiger gereinigt werden;
  + es ausreichend Möglichkeiten zum Händewaschen gibt;
  + nur Personen zur Baustelle zugelassen sind, die dort arbeiten müssen, also keine Besucher, Führungen, Vertreter, usw.
* Sorgen Sie dafür, dass die Besprechungen so weit wie möglich im Freien oder über digitale Besprechungsforen stattfinden

**Anweisungen für das Baustellenpersonal**

* Halten Sie einen ausreichenden Abstand zueinander ein; stets einen Mindestabstand von 1,5 Metern und vermeiden Sie Körperkontakt.
* Kommen Sie so weit wie möglich mit Ihrem eigenen Fahrzeug auf die Baustelle und vermeiden Sie wechselnde Zusammensetzung.
* Benutzen Sie den Aufzug nur, wenn es notwendig ist, mit bis zu 2 Personen auf einmal.
* Bleiben Sie bei leichten gesundheitlichen Problemen zu Hause, beispielsweise bei:
  + Niesen, Halsschmerzen, laufender Nase, leichtem Husten;
  + Leicht erhöhter Temperatur von 37,5°.
* Gehen Sie nicht zur Arbeit, wenn ein Familienmitglied Fieber hat. Gehen Sie erst dann wieder zur Arbeit, wenn ein Familienmitglied 24 Stunden lang frei von Symptomen ist.
* Bereiten Sie kein Essen auf der Baustelle zu, bringen Sie Ihr eigenes Essen mit und essen Sie nach Möglichkeit im Freien.
* Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig mit Wasser und Seife: bei der Ankunft auf der Baustelle, sowohl vor als auch nach dem Essen, sowohl vor als auch nach jedem Toilettenbesuch, usw. Benutzen Sie Handtücher aus Papier, um sich abzutrocknen.
* Sprechen Sie miteinander über abweichendes Verhalten. Übernehmen Sie Verantwortung für sich und Ihre Kollegen.